广州石化中学2026年网络设备采购项目更正公告
[bookmark: _GoBack]一、项目基本情况
原公告的采购项目编号：WCZB20261019
原公告的采购项目名称：广州石化中学2026年网络设备采购项目
首次公告日期：2026年10月23日
二、更正信息：
更正内容：
原公告的投标截止时间及开标时间：2026年11月13日10时00分，更正为：2026年11月16日10时00分。
1.原采购文件“第二章 采购需求-二、项目背景与建设目标、采购设备一览”中“（三）采购设备一览”内容：
本次采购设备清单及主要配置要求见表1。
表1  采购设备一览表
	序号
	设备名称
	主要配置要求

	1
	核心交换机
	双主控+双电源，48口千兆电板卡+48口万兆光板卡

	2
	无线汇聚交换机
	24口SFP+8电口+4口SFP+，双电源

	3
	24口PoE交换机
	24口PoE+电口+4口SFP+4口Combo

	4
	8口PoE交换机
	8口PoE+电口+4口SFP

	5
	出口防火墙
	16GE电+6GE光+2万兆光+2扩展槽，双电源，3年特征库升级授权

	6
	无线控制器
	8GE+2×2.5GE+2SFP+，含AP管理授权

	7
	无线吸顶AP
	双频四流802.11be/ax/ac/n，1×2.5GE电口

	8
	面板AP
	双频四流802.11be/ax/ac/n，5×GE+1×2.5G光电口

	9
	高密AP
	三频六流802.11be/ax/ac/n，多GE+2.5G光电口

	10
	路由器
	6×10GE(SFP+)+16×GE(RJ45)，双电源

	11
	千兆单模光模块
	千兆单模，1310nm，10km，LC

	12
	万兆多模光模块
	万兆多模，850nm，300m，LC


更正为：
本次采购设备清单及主要配置要求见表1。
表1  采购设备一览表
	序号
	产品名称
	参数/功能描述
	数量

	1
	无线吸顶AP
	1.整机采用整机双频 4 流设计 ，可同 时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax /be模式，整机协商速率≥3.57Gbps；
2.接口：1个100/1000M/2.5G电口；
3.内置智能天线。
4.方式灵活，支持吸顶、壁挂安装方式；
	83

	2
	24口POE交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥171Mpps
2.提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个10/100/1000BASE-T combo电口）；
3.支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
5.堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
6.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
7.支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 
	2

	3
	千兆单模光模块
	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC)
	18

	4
	面板AP
	1.采用整机双频四流设计，可工作在802.11 n/ac/ac wave2/ax/be模式
2.整机接入速率≥3.5Gbps
3.接口：≥5个10/100/1000M电口，≥1个1000M/2.5G PSFP（光电合一）光口；USB接口≥1
4.支持本地供电、 GE电口：802.3at/af供电或者2.5G光口：802.3at/af光电复合供电；
5.内置智能天线；
	10

	5
	高密AP
	1.工作模式，整机采用三频6流设计，可工作在802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax/be模式
2.整机接入速率≥6.4Gbps
3.≥内置天线，提供≥3个可同时使用接口，其中1个≥2.5G 光口或光电合一口，≥1个100/1000M/2.5G电口, ≥1个100/1000M电口。
	4

	6
	24口POE交换机
	1.交换容量≥672Gbps，包转发率≥126Mpps
2.提供≥24个10/100/1000BASE-T PoE+电口，提供≥4个100/1000BASE-X SFP端口（其中包含4个10/100/1000BASE-T combo电口）；
3.支持802.3at/POE+供电标准，单端口最大支持30W
4.支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；
5、堆叠链路冗余保护能够快速收敛，收敛时间≤50ms；
6.支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF等路由协议，支持丰富的管理和安全特性；
7、支持内置智能图形化管理功能，能够实现通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级，全局配置及网管口配置，设备升级备份、监控及设备故障替换，组网拓扑可视及管理、设备列表展示等功能。 
	7

	7
	出口防火墙
	功能描述：
软件功能上，支持安全控制、VPN、NAT、DOS/DDOS防御等传统防火墙能力，同时还一体化地集成了入侵防御、防病毒、应用控制、DLP、URL分类及自定义过滤等深度安全防御的功能，实现了基于用户、应用、时间、地理位置、安全状态等多维度的策略控制功能，能够有效解决用户网络中可能出现的僵尸网络、勒索病毒等恶意攻击事件。
固化接口形态及插槽：
1MGMT+16GE+4Combo+6SFP+2SFP+，2个扩展槽位
简要参数：
1.支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS等路由协议，以适应不同的网络环境；
2.支持NAT44、NAT46、NAT64、NAT66，支持一对一、多对一、多对多等多种形式的NAT，支持DNS、FTP、H.323、RTSP、ILS、PPTP、SIP、SQLNET、MGCP、RSH、ICMP差错报文、TFTP、RTSP、SCTP、XDMCP、NBT、SCCP、HTTP等多种NAT ALG功能；
3.支持一体化安全策略，能够基于源/目的安全域、源IP/MAC地址、目的IP地址、地区、服务、时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全（WAF、IPS、数据过滤、文件过滤、AV、URL过滤和APT防御等）统一界面进行安全策略配置；
4.支持IP信誉库、DNS信誉库、URL信誉库以提高威胁发现效率；
5.实现IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN等功能，其中SSL版本覆盖TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2、TLS1.3；
6.支持多用户共享上网行为管理；
7.支持基于接口及IP的报文捕获，并将捕获到的报文生成Wireshark（一种网络封包分析软件）可识别的.cap后缀文件，保存到本地或外部服务器，供用户分析诊断出入设备的流量；
8.支持报文示踪功能，支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块（如：攻击防范、uRPF、会话管理和连接数限制等）对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位； 
已自带电源线: 数量 2、04041104 墙插交流电源线-3.0m-1.0mm^2-黑-(GB1002插头(3P)直公250V10A)-(C13连接器(3P)直母250V10A)。
	1

	8
	路由器
	主机定位：中小型网络多业务接入路由器
交换架构：集中式
包转发率：60Mpps
业务槽位数量：4*SIC+2*HMIM
固定接口形态：WAN：6*10GE光+8*GE电；LAN：8*GE电
带机量：1200
NAT吞吐量(IMIX)：25900Mbps
防火墙吞吐量(IMIX)：25600Mbps
IPSec吞吐量(IMIX)：4950Mbps
新建连接数：300k/s
并发连接数：500k/s
简要参数：
1.小包包转≥60Mpps；
2.高密度固定口≥WAN：6*10GE光+8*GE电；LAN：8*GE电；
3.业务槽位数≥6。 
	1

	9
	核心交换机
	1.设备性能：交换容量≥68.2Tbps，包转发率≥51200Mpps（若有多数值时，以官网小值为准）
2.槽位数：整机业务插槽数≥3个，主控引擎≥2个；
3.支持VxLAN 分布式 Anycast网关，VxLAN Fabric 的自动化部署，VxLAN Bridge Domain(BD)数量为16K；
4.虚拟化功能：支持四框堆叠及统一管理（IRF2），最大堆叠带宽能达到双向1.28T；
5.支持硬件BFD，支持BFD 3ms最小探测间隔；
6.支持INQA（IPCA）功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计；
7.支持FW防火墙和IPS防火墙业务卡，提供官网截图证明；
8、可视化：支持流量可视化管理，Telemetry流量可视化功能；
9.MPLS：支持支持L3 VPN、VPLS、MCE；
10、路由特性：支持静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4、等价路由、策略路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+；
11.内置智能图形化管理功能：支持一键配置下发、智能版本升级、一键命令下发等功能；
12.支持融合无线AC功能，无需独立的AC业务板卡，即支持无线AP管理功能。 
	1

	10
	无线汇聚交换机
	功能描述：支持IPv4/IPV6双栈管理和转发，支持静态路由协议和RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持丰富的管理和安全特性。
交换架构：集中式盒式架构
交换容量：688Gbps/6.88Tbps
包转发率：171Mpps/309Mpps
槽位数量：2个电源插槽
固化接口形态：24个100/1000Base-X SFP端口，8个10/100/1000Base-T端口，4个10G/1G SFP+口；
简要参数：交换容量>=680Gbps，包转发率>=120Mpps；>=32K MAC、>=12K路由表；24个100/1000Base-X SFP端口，8个10/100/1000Base-T端口，4个10G/1G SFP+口；要求双可插拔电源设计；支持SAVI 。
	1

	11
	万兆多模光模块
	SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC)
	2

	12
	无线AC控制器（含192个AP授权）
	功能描述：小型场景控制器，融合网关/DPI功能
技术标准（ax/ac/n）：11ax/ac/n为了满足设备的稳定性，要求所投产品支持双电源冗余供电
接口数量： WAN: 2*2.5G
LAN: 8*GE + 2*SFP+
（所有端口可LAN/WAN切换。）
管理AP数量：512
吞吐：10Gbps
简要参数：要求所投产品支持常规AP最大数量≥512 
要求所投产品集中转发性能≥10Gbps 
功能描述：小型场景控制器，融合网关/DPI功能。
	1


其他内容不变
更正日期：2026年10月29日
三、其他补充事项
1.更正公告为原采购公告、原采购文件不可分割的部分，原采购公告、原采购文件相应条款与本公告有不一致之处，以本公告为准。请供应商务必按照更正后的内容编制投标/响应文件，本公告发布，视同书面通知所有潜在供应商。
四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名  称：广州石化中学
地  址：广州市黄埔区石化路166号
联 系 人：胡老师
联系方式：15986319416
2.采购代理机构信息
名  称：伟创工程咨询（广州）有限公司
地  址：广州市黄埔区瑞吉二街41号京广协同创新中心3号楼609房
联系方式：020-83642820-829
3.项目联系方式
项目联系人：姚工、杨工
电  话：15819999370、15915735828
发布公告的媒介：广州市黄埔区人民政府网和伟创工程咨询（广州）有限公司网站，公布之日即视为有效送达之日，不再另行通知。

广州石化中学
伟创工程咨询（广州）有限公司
2026年10月29日

